Entradas analógicas CP124 | Top

El CP124 cuenta con 3 entradas analógicas, siendo la 3° (EA2) especial. Las entradas EA0 y EA1 pueden ser de tensión (0-5v o 0-10v) o de corriente (0-20mA). Esto se configura mediante jumpers que están debajo de la tapa superiór del PLC.

- Cuando el jumper 5v, 10v está cerrado la entrada es para 0-5v. Caso contrario es para 0-10v. Cuando está en 0-5v tiene una resistencia 100.000 ohms, y 200.000 para 0-10v
- Cuando el jumper de corriente está cerrado la entrada es de 0-20mA. Es imprescindible que está también puesto el jumper 5v, 10v. En modo corriente la resistencia de entrada es de 250 ohms

Especificaciones

Aspecto CP124

Indice