Especificaciones | Top Previous Next

Especificaciones modelo CP123

- 5 entradas digitales aisladas autopolarizadas
- 5 salidas digitales
- 1 puerto de comunicación RS485
- 1 entrada de celda de carga de 3mV/V en 16bit
- Filtrado y amortiguación digital
- 1 fuente para celda (4 o 6 hilos)
- Fuente de 24v para entradas digitales
- Indicación por display 5 dígitos
- Teclado 4 teclas

La funcionalidad del dispositivo es programable.

ROM 1.00

- Variables para uso general: 1024 words (v0 a v1023)
- Variables retentivas (no pierden el valor al apagar el equipo): 63 words (m0 a m62)
- Entradas digitales: 5 (i0.0 a i0.4)
- Salidas digitales: 5 (q0.0 a q0.4)
- Entradas analógicas: 1
- Especial 16 bit para celda de carga: 1 (ai0)
- Salidas analógicas: 0
- Estados de máquina: 8 (sm0 a sm7)
- Temporizadores: 96 (tp0 a tp95)
- Contadores: 64 (ct0 a ct63)
- Bits en un word: 16 (0.0 a 0.15)
- Decimales en temporizadores: 1
- Rango para las variables analógicas (en aritmética) -32768 a 32767
- Anidación máxima en llamadas a subrutinas:32
- Máxima cantidad de líneas de código: aprox. 2000
- Velocidad 2º puerto (baudios COM2) programable

ROM 1.04

- Cambio dinámico (mediante variable) del punto decimal
- Instrucción PRINTD usa variable en vez de constante

ROM 2.00

- Adaptación a nuevo hardware (1.04b)
- Salva variables con retención al entrar en programación

ROM 2.01

- Corrección de orden de LEDs
- Instrucción CMOV

ROM 2.02

- Verificación de tensiones +5 y VCelda
- ADC 1 = VCelda (multiplicar por 3.0361x10E-3 para pasar a voltios

ROM 2.03

- No acepta programa si no coincide ROM y Hardware

ROM 2.04

- Nuevo conversor para entrada de celda

ROM 2.05

- Bug tiempo timer 1'
- Cambio de nombre y funcionalidad: VCelMal -> VCel_OK
- F_TRIG y R_TRIG aumentados a 40
- Indicación por display "E roM" cuando no coincide ROM

Especificaciones

Áreas de memoria y monitoreo CP121 CP122 CP123

Entrada de celda con amortiguación digital

Tipos de datos

Ver señalizaciones

Aspecto CP123

Menú principal