Generalidades Entrada Analógica | Top Previous

Los modelos CP121, CP122 y CP124 cuentan con entradas analógicas. La cantidad depende del modelo.

- Entrada por tensión o corriente

- Resolución 12 bit (0 a 4095)

- Rango de 0 a 10v, 0 a 5v y 0 a 20mA

- Resistencia interna 100000 ohm (0 a 5v), 200000 ohm (0 a 10v) y 250 ohm (0 a 20mA)

La entrada no tiene ninguna calibración por lo que hay dispersión en la exactitud de los valores máximo y mínimo que no excede el 5%. Debe consultar la información propia de cada modelo para conocer la ubicación. La configuración típica es de 0 a 5v, y colocando el jumper correspondiente a la entrada se convierte en entrada de corriente (0 a 20mA). Algunos modelos (los mas recientes al momento de escribir esta nota) se convierten al rango de 0 a 10v quitando un jumper por cada entrada.

Ver entrada analógica diferencial.

Glosario

Generalidades salidas analógicas

Aspecto CP121

Aspecto CP122

Aspecto CP123

Aspecto CP124

Indice