XORN | Top

XORN Realiza un XOR bit a bit entre el acumulador y una variable (digital o analógica) o constante negada. El resultado queda en el acumulador XORN i0.2 ;Hace un XOR entre el bit 0 del acumulador y el bit 2 negado de la entrada digital 0. XORN i0 ;Hace un XOR entre todos los bits de la entrada 0 negados y los del acumulador. XORN 255 ;Hace un XOR entre acumulador y el valor 255 negado (65280).

Listado de instrucciones