Aspecto CP123 | Top

Frente CP123

Bornera: está identificada por etiquetas
Botones y anclaje

COM1: puerto no aislado para programar el PLC. No tiene inicaciones luminosas de comunicación ni se puede configurar.

COM2: este está aucente en este modelo.

En un puerto RS485 el terminal A está asociado al (+), y el B al (-). Al cablear se recomienda formar un par retorcido con A y B, y GND (o 0v) siempre presente interconectando todos los dispositivos de la red. Se recomienda hacer la red en forma de guirnalda.

Especificaciones

Areas de memoria
Entrada celda

Menú principal