TP_C | Top

TP_C

Temporizador equivalente al del SCD80

El Temporizador TP_C genera impulsos como retardo a la conexión como TON. Cuenta el tiempo desde que es activada la entrada de habilitación. La entrada de reset pone al temporizador en estado inicial, y tiene prioridad sobe la entrada. El número de temporizador (temporizador) determina la resolución del mismo. Todos son de 100ms salvo que se indique otra cosa en el área de memoria correspondiente. El estado de la salida (Q) se refleja en el acumulador después de haber ejecutado la instrucción.

LD entrada

LD reset

TP temporizador, tiempo

entrada: entrada a través del acumulador

reset: entrada para reestablecer a su estado inicial

temporizador: nombre del temporizador a utilizar

tiempo: cantidad de tiempo, normalmente en segundos

TOF

TON

TP

TP_C

TPD

ANDT

LDT

ORT

Lista de instrucciones
Indice