Areas_de_memoria_CP123 | Top

Direcciones para comunicación MODBUS RTU para ROM 1.00
Area | Rango | Tipo
v (variables) | 1 a 1024 | v0 a v1023
m (variables permanentes o retentivas) | 1025 a 1124 | m0 a m99
i (entradas digitales) | 1125 | i0
q (salidas digitales) | 1126 | q0
ai (entradas analógicas) * | 1127 a 1130 | ai0 = celda ai1 = sensor fuente celda ai2 = sensor fuente celda ai3 = temperatura sin escalar
aq (salidas analogicas) | 1131 a 1132 | aq0 a aq1 (solo para compatibilidad)
sm (estados internos) | 1133 a 1150 | sm0 a sm17
tp (temporizadores) | 1151 a 1246 | tp0 a tp95
ct (contadores) | 1247 a 1310 | ct0 a ct63
* ai0 está en 15 bit para que siempre sea positivo Area SM
Variable | Dir | Función
sm0.0 | 1133.0 | siempre en 1. Puede forzarse a 0, pero volverá a 1 después de un END.
sm0.1 | .1 | permanece en 1 durante la 1ª vuelta de programa. después en 0.
sm0.2 | .2 | en 1 indica la aucencia o error de programa
sm0.3 | .3 | alterna estado entre 0 y 1 en una frecuencia de 1Hz
sm0.4 | .4 | alterna estado entre 0 y 1 en una frecuencia de 0.5Hz
sm0.5 | .5 | alterna estado entre 0 y 1 en una frecuencia de 1/3 Hz
sm0.6 | .6 | alterna estado entre 0 y 1 en una frecuencia de 1/60 Hz
sm0.7 | .7 | reservado
sm0.8 | .8 | en 1 durante una vuelta de programa. Se repite cada segundo
sm0.9 | .9 | en 1 durante una vuelta de programa. Se repite cada minuto
sm0.10 | .10 | Puesta a cero del valor del contaje rápido
sm1 | 1134 | reservado
sm2 | 1135 | tiempo de RUN (primeros 16 bit o word bajo)
sm3 | 1136 | tiempo de RUN (últimos 16 bit o word alto)
sm4 | 1137 | selector de filtro digital para entrada analógica de 16 bit (0 a 8)
sm5 | 1138 | versión de ROM (byte alto = mayor; byte bajo = menor, en hexadecimal) (nuevo desde ROM 1.01)
sm6 | 1139 | Tiempo de demora de la respuesta de la comunicación. Este se define en el programa, pero puede modificarse durante la ejecución. El byte bajo corresponde al puerto 1 y el alto al 2. Está expresado en Tics de la interrupción interna de la CPU (unos 500us)
sm7 | 1140 | Versión de CPU o hardware (121, 122, etc)
sm8 | 1141 | ai0 sin filtrar en 16 bit
sm9 | 1142 | siempre en 0
sm10 | 1143 | ai0 filtrado (según sm4) en 16 bit
sm11 | 1144 | siempre en 0
sm12 | 1145 | ai0 tarado.
sm13 | 1146 | siempre en 0
sm14 | 1147 | Contaje rápido (primeros 16 bit o word bajo)
sm15 | 1148 | Contaje rápido (últimos 16 bit o word alto)
sm16 | 1149 | reservado
sm17 | 1150 | reservado

Especificaciones

Entradas y salidas
Entrada de celda

Indice