Comunicación | Top

Comunicación Compatible con Modbus. Consulte el área de memoria. Para leer o escribir datos digitales asegúrese de usar direcciones que sean múltiplo de 16. Caso contrario use la función para leer o escribir bits de un registro. Para una comunicación exitosa con el PLC se deben tener en cuenta: El puerto serie debe ser del tipo RS485. Sino se deberá instalar un adaptador. El puerto debe estar libre, ya que es de uso exclusivo durante la comunicación. Debe estar identificado (en la PC) el conector correspondiente como su denominación (COM1 o COM2, etc). La configuración de ambos puertos (PLC y PC) deben coincidir (estándar 9600,n,8,1). El número de ID que tenga asignado el PLC (casi siempre 1). Los detalles de la comunicación Modbus y cableados de RS232 o RS485 NO están incluidos en esta documentación. Enviar un programa Monitoreo de variables Descriptor del editor Puertos serie Instrucciones de comunicación: RD4X WR4X READ4X WRITE4X Indice