TOF | Top

TOF

Temporizador de retardo de desconexión

El Temporizador de retardo de desconexión (TOF) se utiliza para retardar la puesta a “0” (OFF) de una salida durante un período determinado (tiempo) tras haberse desactivado (OFF) la entrada. El número del temporizador (temporizador) determina la resolución del mismo. Todos son de 100ms salvo que se indique otra cosa en el área de memoria correspondiente. El estado de la salida (Q) se refleja en el acumulador después de haber ejecutado la instrucción.

LD entrada

TOF temporizador, tiempo

entrada: entrada a través del acumulador

temporizador: nombre del temporizador a utilizar

tiempo: cantidad de tiempo, normalmente en segundos

Para forzar el reset del temporizador se debe ejecutar la instrucción con otros parámetros:

LD 0

TOF temporizador, 0

TOF

TON

TP

TP_C

TPD

ANDT

LDT

ORT

Lista de instrucciones
Indice