Inspeccionar PLC | Top Previous Next

Se obtiene información del PLC. Está orientado a compilar el programa con la versión correcta. Uso:

> Ubicación de la herramienta

> Resultado

Cuando halla un PLC (con el botón Buscar) presenta información como se ve en la imagen. Con el botón 2 (a ROM) se configura automáticamente para la versión de ROM detectada.
Si el PLC está conectado a una red Ethernet (mediante un adaptador), es posible interrogarlo por este medio. Si no conoce la dirección IP o el puerto del adaptador, consulte al administrador de red.
La información puede ser copiada al portapapeles (desde el menú Datos) para poder pegarla en un mail cuando se hace una consulta técnica.
La búsqueda por broadcast (ID = 0) hará que cualquier PLC que esté conectado responda. Si hay mas de uno responderán simultáneamente estropeando la respuesta.
La búsqueda por barrido comienza a partir del ID indicado, y lo va incrementando hasta que el PLC que coincida responda o se agoten los IDs (el máximo es 255).
Enviar programa
Compilar
Monitorear
Depuración

Indice