STX, STX32, STXR | Top

STX, STX32, STXR Descarga el acumulador con un dato que es indicado por otra variable. Este puede ser una variable analógica entero, largo o real. También produce una rotación de acumuladores. STX v0 ;Descarga el acumulador en un entero (16 bit) cuya dirección está en v0 STX 32 v0 ;Descarga el acumulador en un largo (32 bit)cuya dirección está en v0 STXR v0 ;Descarga el acumulador en un real (punto flotante) cuya dirección está en v0 LDX MUXMOVE ST Lista de instrucciones Indice