SHR | Top

SHift Right (desplazamiento hacia la derecha) mueve todos los bits de una variable en sentido horario
+---+---+---+---+---+---+---+---+
-->| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |--> Antes de desplazar
+---+---+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+---+---+
-->| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |--> Después de desplazar
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Esta instrucción está a partir de el CP121 ROM 2.55 y CP122 ROM 2.03
RTR
RTL
SHR
SHL
Lista de instrucciones
Indice