LDX, LDX32, LDXR | Top

LDX, LDX32, LDXR Carga el acumulador con un dato que es indicado por otra variable. Este puede ser una variable analógica entero, largo o real. También produce una rotación de acumuladores. LDX v0 ;Carga el acumulador con un entero (16 bit) cuya dirección está en v0 LDX32 v0 ;Carga el acumulador con un largo (32 bit)cuya dirección está en v0 LDXR v0 ;Carga el acumulador con un real (punto flotante) cuya dirección está en v0 LD LDN LDT LDX MUXMOVE STX Lista de instrucciones Indice