Glosario | Top Previous

ACC: acumulador. CelSat: variable predefinida que indica que el voltaje de la entrada es igual o mayor al que se puede medir. Comentario: texto que no forma parte del código del programa del PLC. Comienza con un punto y coma (;) JUMPER : pequeño dispositivo para cerrar circuitos. Un ejemplo de uso de jumper puede verse aquí. Modbus: protocolo de comunicación. Las variables a leer o escribir comienzan desde 1, en contraparte de que las locales comienzan desde 0. nul: representa el espacio que no es ocupado por ningún objeto, o elemento nulo. Real: formato numérico de punto flotante. RTU: formato binario del protocolo Modbus Snippet: es un término del idioma inglés utilizado en programación para referirse a pequeñas partes reusables de código fuente. TurnoCom: variable del área SM que contiene el turno de las instrucciones de comunicación. Esta es nueva a partir de la ROM 2.53 del CP121 y ROM 2.01 del CP122. VCel_OK: variable predefinida que indica que el voltaje de alimentación de la celda está alrededor de los 10v. WatchDog: perro guardián. Word o entero de 16bit: unidad de almacenamiento en memoria que consta de 16 bits (lo mismo que 2 bytes). El rango de valores va desde -32768 hasta 32767. DWord o entero de 32bit: unidad de almacenamiento en memoria que consta de 32 bits (lo mismo que 4 bytes). El rango de valores va desde -2147483648 hasta 2147483647.

Indice