Aspecto CP121 | Top

El modelo original no tenía caja. Igualmente se ha respetado la distribución de las entradas y las salidas. La entrada con la R corresponde a contaje rápido, y F a frecuencímetro. No funcionan en simultáneo, sino que se selecciona por Frec_on (0 = modo contador rápido; 1 = modo frecuencímetro). También sirven como entrada de encoder (fase B = R y fase A = F, desde ROM 2.53). La entrada 0 sirve como eje Z. Esta funcionalidad no requiere *activación. Especificaciones Areas de memoria Entrada de celda Generalidades entradas analógicas Generalidades salidas analógicas Entrada encoder Indice