ORT | Top

ORT pertenece a un conjunto de instrucciones para trabajar con temporizadores. ANDT, LDT y ORT cumplen las respectivas funciones de AND, LD y OR, pero para el estado de temporizadores. El estado de un temporizador queda en el acumulador después de ejecutar la instrucción.Para evitar el uso de (confusos) auxiliares se puede interactuar con su estado mediante estas instrucciones. Es necesario que se halla ejecutado previamente la instrucción del respectivo temporizador para actualizar su estado.
Esta instrucción está a partir de el CP121 ROM 2.55 y CP122 ROM 2.03
OR
TON
TOF
TP
TP_C
TPD
OSCV
ANDT
LDT
Lista de instrucciones
Indice