Señalizaciones | Top

Las indicaciones luminosas (LEDs) están repartidas por la placa, y cada una tiene su correspondiente descripción en la serigrafía de la placa. A partir de las revisiones de hardware en el 2012 de los CP121 (rev. 3.02) y CP122 (rev. 3.05) todas las indicaciones luminosas son de color rojo LED Error • Destellará rápidamente cuando se dispare el WatchDog. En este caso se deberá colocar el jumper de programación con el equipo apagado para que pueda reprogramarse al encenderlo. • Se enciende si se produce alguna falla en el programa. Es común el caso de ejecutar un RET sin que hubiese un CAL previo • Se enciende si los datos almacenados en la memoria retentiva están corrompidos. • Se enciende si la tensión de alimentación ha caído por debajo del límite (lo hace en conjunto con el Amarillo). LED Modo • Se enciende cuando se está en modo programación. • Se enciende si la tensión de alimentación ha caído por debajo del límite (lo hace en conjunto con el Rojo). LED RUN (o EJEC) • Se enciende cuando está corriendo el programa o está listo para correrlo (modo programación) Alimentación Las indicaciones de alimentación son 3 o 4 LEDs (depende del modelo). Usualmente hay 2 de comunicación y 1 o 2 de CPU. Deben estar siempre encendidas. Comunicación Un LED amarillo indica la entrada de un paquete de comunicación. Un LED verde indica la respuesta (salida). El CP124 no tiene indicaciones para el puerto de programación (COM1). Entradas y salidas Cada una tiene su indicación de "activado" con un LED rojo. Combinaciones Los LEDs rojo (R), verde (V) y amarillo (A) presentan distintas combinaciones para distintos mensajes. A continuación las combinaciones de los que están encendidos:
· | RUN, Modo y Error: brevemente durante el inicio (desde CP121 1.09, 2.03 y CP122 1.03). Si permanece en esta condición significa una falla en la placa.
· | NINGUNO: si hizo el paso anterior significa que no tiene programa para ejecutar. Caso contrario también puede deberse a una falla.
· | RUN: ejecutando programa
· | Modo: modo programación. Aquí es cuando se carga el programa.
· | Error: error en el programa o corrupción del mismo. Recargar programa.
· | Error destellando: WatchDog
· | Modo destellando, Error: falla momentánea de alimentación (no llegó a apagarse totalmente). Apagar y volver a encender.
Especificaciones Áreas de memoria y monitoreo CP121 CP122 CP123 CP124 Entradas y salidas CP121, CP122, CP123, CP124 Indice