AND | Top

AND Realiza un AND bit a bit entre el acumulador y una variable (digital o analógica) o constante. El resultado queda en el acumulador AND i0.2 ;Hace un AND entre el bit 0 del acumulador y el bit 2 de la entrada digital 0 AND i0 ;Hace un AND entre todos los bits de la entrada 0 y los del acumulador. Representación de AND en Ladder AND ANDN NAND ANDP ANDT OR Lista de instrucciones Indice