Entrada termocupla / PT100 / mV | Top

Cableados

Cableado de entrada con termocupla

Cableado para medir mV

Cableado para PT100 (con compensación de resistencia del cable)

La entrada diferencial para termocupla y PT100 corresponde a la entrada analógica EA2. Esta sale calibrada de fábrica para medir temperatura con distintas termocuplas, PT100 o mV. Solamente PT100 y termocuplas son incompatibles. Esto significa que si el modelo fue construido y calibrado para un tipo de sensor no servirá para el otro.

El modelo para termocuplas puede medir:

- Termocupla B desde 20° a 1820°
- Termocupla E desde -60° a 760°
- Termocupla J desde -60° a 1000°
- Termocupla K desde -90° a 1370°
- Termocupla N desde -150° a 1300°
- PT100 desde -200° a 480°
- Termocupla R desde 0° a 1760°
- Termocupla S desde -50° a 1760°
- Termocupla T desde -100° a 400°
- Milivoltios desde 0 a 50

La variable TipoLin (sm13) permite seleccionar a que sensor responderá la entrada. Cada uno de estos está linealizado y compensado en temperatura de juntura f'ría, excepto la medición de milivoltios que es lineal. El valor asignado a TipoLin (sm13) mediante programa corresponde a:

Valor | Sensor
0 | B
1 | E
2 | J
3 | K
4 | N
5 | PT100 (*)
6 | R
7 | S
8 | T
9 | mV

(*) El modelo de PT100 y termocupla usan procesos de fabricación distinto. Usted debe indicar cual modelo quiere adquirir.

Todas las mediciones están en décimas, y se pueden corregir por programa modificando EA2_CRN (sm12). El valor de EA2_CRN se suma internamente a la medición de EA2. También es posible tener los valores en crudo de EA2 (sin linealizar ni compensar). En sm8 se lee este valor, y en sm10 el mismo pero filtrado. Este filtrado en un filtro digital pasabajos. Es posible elegir 3 frecuencias de corte de este filtro, siendo 10Hz, 5Hz y 1Hz para los valores 0, 1 y 2 (o mayor) en la variable nFilt (sm4).

Aspecto CP124

Especificaciones CP121, CP122 , CP123, CP124
Áreas memoria CP121, CP122, CP123, CP124

Indice