Extraer programa | Top

Extraer programa

Procedimiento:

1. Conectar el cable al puerto 1 del PLC (*).
2. Verificar/colocar solo el jumper de programación.
3. Conectar el otro extremo del cable de programación al puerto serie de la PC.
4. Elegir le puerto serie (si es necesario).
5. Poner PLC en modo programación (con el botón correspondiente de la barra de herramientas o las teclas Alt + P).
6. En el menú PLC usar el ítem Recibir del PLC o las teclas Alt +B.

(*) A partir de las versiones CP121 ROM 2.55, CP122 ROM 2.03, CP124 ROM 1.00 es posible programarlo por cualquiera de sus 2 puertos. Hasta entonces solo se podía por el COM1 del PLC.

Requisitos

- Tener un proyecto abierto, preferiblemente nuevo. El proyecto debe coincidir con el modelo de PLC y versión de ROM.
- Algunos modelos tienen el programa protegido con contraseña. Es necesario especificarla en el proyecto.
- Se recomienda guardar el recuperado con el formato nombre_plc_rom para poder gestionarlo fácilmente en el futuro.

### Recuperar el programa

En la mayoría de los casos es posible recuperar un código fuente a partir del programa extraído del PLC (*). Hecho el procedimiento anteriormente se elige el ítem Descompilar (o teclas Alt + Q) del menú PLC. No es aconsejable repetir la descompilación en un mismo proyecto. Siempre que necesite descompilar, cree un proyecto nuevo.

El binario recuperado del PLC es el archivo mas importante: consérvelo.

Descompilar usando un modelo y/o versión de ROM que no corresponde al del PLC del que fue extraído puede resultar en un fuente erróneo, e incluso en una falla en el Editor/Compilador.

(*) A partir de las versiones CP121 ROM 2.53, CP122 ROM 2.01, CP124 ROM 1.00 es posible proteger el programa con una contraseña para evitar su recuperación.

Enviar programa

Indice