MOVE | Top

MOVE Mueve datos sin la intervención del acumulador MOVE org, dst org: dato de origen (digital, analógica o constante) dst: dato de destino (digital o analógica) También se puede hacer con largos y reales, siempre que ambos argumentos sean del mismo tipo. La excepción es copiar un entero a un largo, pero solo se copiará la mitad (16bit) Use BLKMOVE para pasar datos entre enteros y largos. MUXMOVE Lista de instrucciones Indice