Especificaciones | Top Previous Next

Especificaciones modelo CP124

ROM 1.00

- Características heredadas del CP121 2.55
- 8 entradas digitales
- 7 salidas digitales
- 1 salida analógica 12 bit (0 a 10v o 0 a 5v mediante jumper)
- 1 entrada diferencial para termocupla, PT100 o medición de mV (depende de la variante fabricada)
- 2 entradas analógicas 0-10v, 0-5v o 0-20mA
- 2 puertos de comunicación RS485 (se puede programar por ambos puertos)
- Alimentación 24Vcc

- Medición de frecuencia (hasta 8KHz, entrada E2)
- Contaje rápido (hasta 8KHz, entrada E1)
- Entrada encoder (Hasta 3.5KHz, A = E2, B = E1, Z = E0)

ROM 1.01

- Optimizaciones de fabricación

ROM 1.02

- Correcciones en instrucciones read3x, read4x y write4x

ROM 1.03

- Corrección instrucción PID

- Corrección instrucción TP

- Manejo transparente de expansiones vía COM2

- Entrada de encoder

ROM 1.04

- Corrección instrucción CTU

Especificaciones

Áreas de memoria y monitoreo CP121 CP122 CP123 CP124

Entrada termocupla/PT100/mV

Entradas analógicas

Salidas analógicas

Entrada encoder

Comunicación

Tipos de datos

Ver señalizaciones

Aspecto CP121

Aspecto CP122

Aspecto CP123
Aspecto CP124

Menú principal