Jumpers de programación | Top

En la familia de PLC CP12x la programación puede controlarse mediante 2 jumpers. La ubicación de estos varia de un modelo a otro, pero sigue la misma línea.
Como se ve, el jumper está en la posición PROG. Esta es la condición para que el PLC responda al envío o devolución de un programa. Si este jumper no está puesto, no se podrá programar el PLC.
Cuando se enciende el PLC y el jumper está como se ve en la imagen (posición MODO), no ejecutará el programa. Es el mismo efecto que si no tuviese programa. El programa sigue estando en la memoria, pero no lo ejecuta. Esto sirve para poder reprogramarlo en caso de corrupción o programado con versión equivocada.
Una vez que la ejecución fie omitida, se vuelve el jumper a la posición PROG (sin apagarlo), y se le carga el programa. De esta forma se "recupera" de un error de programa que hace que el PLC quede inaccesible.
La posición FLASH no tiene ninguna implementación.
Primera versión CP124
El primer diseño del CP124 no tiene un jumper dedicado al desbloqueo del PLC. En la imagen se ve el jumper abierto (normal) y cerrado (desbloqueo).
Enviar un programa
Comunicación
Perro Guardián

Indice