TARAR | Top

TARAR Copia el valor filtrado de la entrada de celda a una variable interna no accesible llamada Tara. Este valor es restado al valor filtrado de la entrada de celda y el resultado queda en sm12. Esta función es exclusiva del CP121 y CP123 En algunos, como el CP121 ROM 2.08, esta instrucción también afecta a la entrada no filtrada (ai0_nf). Para el caso mencionado, el resultado se lee en sm18 (16 bit) o en sm18 y sm19 (32 bit). A partir de la ROM 2.07 y 1.11 del CP121 el valor de tara está en el área SM Lista de instrucciones Indice