Real | Top

Real

Dato numérico en punto flotante de simple precisión. Cada uno de éstos ocupa 32 bit, formato IEEE754. Los límites son de -3.4028235E+38 hasta -1.401298E-45 para negativos, y 1.401298E-45 a 3.4028235E+38 para positivos. Usar instrucciones para convertir de entero de 32bit a real y viceversa ( DI_TO_R y R_TO_DI).

Para que el número sea usado de esta forma se debe escribir con punto decimal. Ejemplo: 1.0

Ver:

Tipos de datos.

Variables 16bit y 32bit

Glosario

Indice