SET | Top

SET Heredado del CAIPE SCD80 Si el acumulador está en "0" no se modifica el estado de la variable. El contenido del acumulador es afectado según la siguiente tabla: ¦ Acc ¦b0 v (antes) ¦ ¦b0 v (desp.)¦ Acc ¦ ¦----------¦-------------¦ ¦------------¦---------¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦SET v--->¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 0 ¦ Cuando la variable analógica es seteada los bits van a 1. NOTA: Las operaciones lógicas afectan a los bits de las variables y del acumulador. SET arg arg: variable digital o analógica S R Lista de instrucciones Indice