ERRORES Y FALLAS | Top

Errores y fallas conocidos

CP121
BIOS | Descripción
2.00 hasta 2.51 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente
Todos hasta 2.51 | RD3X, RD4X y WR4X hacen una rotación innecesaria de acumuladores
2.06 hasta 2.52 | Reintentos infinitos de comunicación si falta uno de varios módulos esclavos
2.55 | Instrucción PID no funciona Encoder quedaba deshabilitado al pasar de frecuencia a contador
2.55 y 2.56 | Instrucción CTU causa falla en la ejecución del programa
2.56 | Instrucciones WRITE4X,RD3X, RD4X,READ3X, READ4X, WR4X no funcionan adecuadamente
1.11 hasta 2.58 | Instrucción MOVE (entero >> digital) no funciona adecuadamente Instrucción CMOV (entero >> digital) no funciona adecuadamente
2.56 hasta 2.58 | No funciona medición de frecuencia (usar BIOS 2.58b en adelante)

CP122
BIOS | Descripción
Todos hasta 2.00 | RD3X, RD4X y WR4X hacen una rotación innecesaria de acumuladores
Todos hasta 2.00 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente
1.52 | Falla con programas largos: actualizar a 1.53
1.50 hasta 2.00 | Reintentos infinitos de comunicación si falta uno de varios módulos esclavos
2.03 | Instrucción PID no funciona Encoder quedaba deshabilitado al pasar de frecuencia a contador
2.03 y 2.04 | Instrucción CTU causa falla en la ejecución del programa
2.04 | Instrucciones WRITE4X,RD3X, RD4X,READ3X, READ4X, WR4X no funcionan adecuadamente
1.00 hasta 2.06 | Instrucción MOVE (entero >> digital) no funciona adecuadamente
1.05 hasta 2.06 | Instrucción CMOV (entero >> digital) no funciona adecuadamente

CP123
BIOS | Descripción
2.00 hasta 2.04 | Timer 1' con velocidad al doble (30"): Actualizar a la BIOS siguiente
1.00 hasta 2.08 | Instrucción MOVE (entero >> digital) no funciona adecuadamente
1.07 hasta 2.08 | Instrucción CMOV (entero >> digital) no funciona adecuadamente

CP12 4
BIOS | Descripción
1.00 hasta 1.02 | Instrucción PID no funciona
1.00 hasta 1.03 | Instrucción CTU causa falla en la ejecución del programa
1.00 hasta 1.06 | Instrucción MOVE (entero >> digital) no funciona adecuadamente Instrucción CMOV (entero >> digital) no funciona adecuadamente

Especificaciones
Entradas y salidas CP121, CP122, CP123 y CP124
Áreas de memoria CP121, CP122, CP123 y CP124

Lista de instrucciones

Indice