CMOV | Top

CMOV

Mueve datos si el acumulador tiene el bit 0 en 1

LD 1
CMOV org, dst ;el movimiento se efectúa

LD 0

CMOV org, dst ;se omite

org: dato de origen (digital, analógica o constante)

dst: dato de destino (digital o analógica)

También se puede hacer con largos y reales, siempre que ambos argumentos sean del mismo tipo.

La excepción es copiar un entero a un largo, pero solo se copiará la mitad (16bit)

Esta instrucción está a partir de el CP121 ROM 2.07 y CP122 ROM 2.00

.

Lista de instrucciones
Indice