MONITOR DEPURACION | Top

Permite inspeccionar las variables antes de que termine la vuelta de programa. Se pueden inspecconar: Valores intermedios de las variables (selectas) Valor del acumulador después de ejecutar la instrucción de la línea selecta Frecuencia aproximada de ejecución Uso Deben darse las siguientes condicines para usar el monitor: El programa debe ser el mismo que el que está en el PLC Debe estar compilado, con la versión de ROM correspondiente al PLC conectar el cable de comunicación entre la PC y el PLC (situación similar a enviar un programa) Abierta la ventana del monitor se eligen las variables a inspeccionar desde la lista, y se añaden a los casilleros con el botón de cada uno. Hecho esto se continúa con Recibir. Como se ve, la variable var1 es monitoreada justo en la línea selecta, cuando esta es ejecutada. Calidad está en verde, por lo que se asume que la comunicación es confiable. Ha sido ejecutada unas 47268 veces desde que se inició el monitoreo a un ritmo de aproximadamente 7363 veces por segundo. Monitor de variables Comunicación Enviar programa Inspeccionar PLC
Indice