Especificaciones | Top Previous Next

Especificaciones modelo CP122

ROM 1.00

• Variables para uso general: 1024 words (v0 a v1023)

• Variables retentivas (no pierden el valor al apagar el equipo): 100 words (m0 a m99)

• Entradas digitales: 16 (i0.0 a i0.15)

• Salidas digitales: 12 (q0.0 a q0.11)

• Entradas analógicas: 6

1. Especial 12 bit diferencial: 2 (ai0 y ai1)

2. Genérica 12 bit: 4 (ai2 a ai5)

• Salidas analógicas 0 - 10v @ 12 bit: 2

• Estados de máquina: 8 (sm0 a sm7)

• Temporizadores: 96 (tp0 a tp95)

• Contadores: 64 (ct0 a ct63)

• Bits en un word: 16 (0.0 a 0.15)

• Decimales en temporizadores: 1

• Rango para las variables analógicas (en aritmética) -32768 a 32767

• Anidación máxima en llamadas a subrutinas:32

• Máxima cantidad de líneas de código: aprox. 2000

• Velocidad 2º puerto (baudios COM2) programable

ROM 1.02

- Medición de frecuencia promediada (FrecPro) durante el tiempo indicado (TFrcPro)

ROM 1.03

- Escritura enmascarada en área 4x

ROM 1.05

- Actualización para hardware anterior que no soporta ROMs serie 1.5x. Mismas áreas de memoria, filtros e instrucciones que la ROM 1.51.

ROM 1.50

- Copia características de áreas de memoria del CP121 ROM 2.09

ROM 1.51

- Copia características de memoria y comunicación del CP121 ROM 2.10

ROM 1.52

Para esta ROM con la revisión de hardware 3.03b se tiene un rendimiento aproximado de 6.4us/instrucción

- Capacidad F_TRIG y R_TRIG aumentado a un total de 80
- Capacidad máxima datos en comunicación 256 bytes (RTU)
- Instrucciones LDX y STX

ROM 1.53

- Correcciones de 1.52

ROM1.54

- Inspección de variables durante ejecución
- Corrección timer 1'

ROM 2.00

Para esta ROM con la revisión de hardware 3.05c se tiene un rendimiento aproximado de 6.7us/instrucción

- Capacidad F_TRIG y R_TRIG aumentado a un total de 80
- Capacidad máxima datos en comunicación 256 bytes (RTU)
- No acepta programa si no coincide ROM y Hardware
- Instrucciones LDX y STX
- 4000 líneas de programa (aprox.)

ROM 2.01

- Inhibición de escritura flash hasta inicialización completa
- 2º timer rápido continuo 1ms (FastTmr2)
- Indicación programa PLC cargado (ProgPLC)
- Indicación programa ejecutándose (LedRun)
- Depuración por intercepción de ejecución (monitoreo de ejecución de línea de programa selecta)
- Área SM aumentada a 40
- DmrRta cambiado a DmrCOM1 y DmrCOM2
- MtrEspCOM1 y MtrEspCOM2 para modo maestro
- Instrucciones READ3X, READ4X y WRITE4X.
- Corrección tiempo timer 1 minuto
- Entrada encoder hasta 3KHz (requiere modificación del hardware en CP122_305c2)

ROM 2.02

- Ajustes para la fabricación y puesta en marcha

ROM 2.03

- LDT, ORT, ANDT, CINC, CDEC, RTL, RTR, SHL, SHR, NOT var, POP, STDVT, FAVG, OSCV, PID, LIN, TPD.
- Hasta 96 contadores y 96 temporizadores
- Hasta 120 instrucciones con argumentos internos, como F_TRIG.
- Anidación de hasta 40 llamadas (con CAL, CALC y CALNC)
- Stack de 20 acumuladores.
- Espacio para programa aumentado
- Estado de encoder (sm33 o ConEncSts)
- Programable por ambos puertos

ROM 2.04

- Manejo transparente de expansiones vía COM2
- Instrucción PID
- Encoder: eje Z y habilitación (ConEncUseZ, sm0.7)

ROM 2.05

- Optimización y corrección instrucción CTU

Especificaciones

Áreas de memoria y monitoreo CP121 CP122 CP123 CP124

Entrada de celda con amortiguación digital

Entrada de encoder

Entradas y salidas analógicas

Entrada analógica diferencial

Tipos de datos

Ver señalizaciones

Aspecto CP121

Aspecto CP122

Aspecto CP123

Aspecto CP124

Menú principal