SHL | Top

SHift Left (desplazamiento hacia la izquierda) mueve todos los bits de una variable en sentido anti-horario
+---+---+---+---+---+---+---+---+
<--| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |<-- Antes de desplazar
+---+---+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+---+---+
<--| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |<-- Después de desplazar
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Esta instrucción está a partir de el CP121 ROM 2.55 y CP122 ROM 2.03
RTR
RTL
SHR
SHL
Lista de instrucciones
Indice