Generalidades Salida Analógica | Top Previous

Los modelos CP121, CP122 y CP124 cuentan con salidas analógicas. La cantidad depende del modelo.

- Salida por tensión

- Resolución 12 bit (0 a 4095)

- Rango de salida 0 a 10v (0 a 5v mediante jumper)

- Resistencia interna 100 ohm

La salida no tiene ninguna calibración por lo que hay dispersión en la exactitud de los valores máximo y mínimo que no excede el 5%. Un jumper al ser colocado reduce el rango de salida a la mitad. Debe consultar la información propia de cada modelo para conocer la ubicación.

Glosario

Generalidades entradas analógicas

Aspecto CP121

Aspecto CP122

Aspecto CP123

Aspecto CP124

Indice