TON | Top

TON Temporizador de retardo de conexión El temporizador de retardo de conexión (TON) cuentan el tiempo al estar activada (ON) la entrada de habilitación. El número de temporizador (temporizador) determina la resolución del mismo. Todos son de 100ms salvo que se indique otra cosa en el área de memoria correspondiente. El estado de la salida (Q) se refleja en el acumulador después de haber ejecutado la instrucción. LD entrada TON temporizador, tiempo entrada: entrada de habilitación a través del acumulador temporizador: nombre del temporizador a utilizar tiempo: cantidad de tiempo, normalmente en segundos Para forzar el reset del temporizador se debe ejecutar la instrucción con otros parámetros: LD 0 TON temporizador, 0 TOF TON TP TP_C TPD ANDT LDT ORT Lista de instrucciones Indice