6. Comunicación MODBUS | << REGRESAR

> Comunicación con protocolo Modbus RTU

> Al registro de Modbus se le debe sumar 1

> 0x Escritura/Lectura de Bit
> 1x Lectura de Bit
> 3x Lectura de Word
> 4x Lectura/Escritura de Word

> Ejemplos:
> BITS

> Lectura de %I0.0>>>>> 1x1
> Lectura de %I0.1>>>>> 1x2

> Escritura de %Q0.0>>>>> 0x1
> Lectura de %Q0.1>>>>> 0x2

> Lectura de %M0.0>>>>> 1x65
> Lectura de %M0.1>>>>> 1x66

> Escritura de %M0.0>>>>> 0x65
> Escritura de %M0.1>>>>> 0x66

> Ejemplos:
> WORD

> Lectura de %VW0>>>>> 1x17
> Lectura de %VW2>>>>> 1x18

> Escritura de %VW0>>>>> 0x17
> Escritura de %VW2>>>>> 0x18

> Lectura de %VW500>>>>> 1x267
> Lectura de %VW600>>>>> 1x317

> Escritura de %VW500>>>>> 0x267
> Escritura de %VW600>>>>> 0x317

> NOTA: Las instrucciones, en WORD serán, "dirección del PLC" dividido "2" "17"

> Comunicación con pantalla Weintek por Modbus

> Seteo de parametros en programa Easy Builder, realizando una comunicación por protocolo Modbus entre PLC KDN y pantalla Weintek

> Comunicación con pantalla TOD por Modbus

> Comunicación con protocolo KDN

> NOTA: Los parametros "databits", "stopbits", "baudrate" y "parity" deven ser similares a la configuración en el PLC. La misma se ajusta dentro de Hardware / communication ports.