1. Características generales | << REGRESAR

> | CPU 304 | CPU 306
> RAM | 64KB | 64KB
> Retención de información | Súper capacitor, 72 horas | Súper capacitor, 72 horas
> I/O
> Canales I/O | 8 Ent. Dig / 6 Sal. Dig. | 14 Ent. Dig / 10 Sal. Dig.
> Área de memoria de ED | 1 byte (8*ED) | 8 bytes (64*ED)
> Área de memoria de SD | 1 byte (8*SD) | 8 bytes (64*SD)
> Área de memoria de EA | 0 | 32 bytes (16*EA)
> Área de memoria de SA | 0 | 32 bytes (16*SA)
> Módulos de expansión máximos | 0 | 4
> Potenciometros analog. | 0 | 2, 10-bits de resolución
> Contadores de alta velocidad. Simple fase Dos fases | 2 Contadores en total 2 a 20 Khz 2 a 10 Khz | 6 Contadores en total 6 a 30 Khz 4 a 20 Khz
> Salida de pulsos de alta velocidad | 2 a 20 Khz | 2 a 20 Khz
> General
> Velocidad de ejecución | Instrucción tipo Boolean 0.48µS Instrucción tipo Word < 0.48µS Instrucción tipo Integer Arithmetic < 65µS Instrucción tipo Floating number arithmetic < 150µS
> Temporizadores | 64 en total | 128 en total
> Contadores | 64 | 128
> Reloj de tiempo real | No | Si