2.7 Temporizadores | << REGRESAR

> |  | CPU 304 | CPU 306
> Temporizadores | Cantidades | 64 | 128
> Nombres | T0--T63 | T0--T127
> Base de Tiempo | T0--T3 1ms T4--T19 10ms T20--T63 100ms | T0--T3 1ms T4--T19 10ms T20—T127 100ms
> Tiempo Maximo | 32767 | 32767

> Temporizador:
> Los hay de tres tipos TON, TOFF, TP.
> El mismo empezara a temporizar a partir de un flanco ascendente por la entrada IN; cuando ET (valor actual) sea igual o mayor que PT (tiempo prefijado), tendremos un 1 (True) por la salida Q.

> Con la siguiente tabla, tendremos el tipo de variables aceptadas en cada una de las entradas o salidas del bloque.