PRINTD | Top

PRINTD

Solo para dispositivos con display

Saca por display el valor de la variable y enciende el punto decimal:

PRINTD Var1, Var2 (NOTA 1)

Var1 es la variable a mostrar por display
Var2 tiene la posición del punto decimal
Si Var1 = 1234 y Var2 = 3, en el display se observará 1.234
Los tipos de variable para Var son entero, largo y real.
NOTA 1: antes de la ROM 1.04 del CP123 se usa una constante para el punto decimal. La instrucción se usaría de la siguiente forma:
PRINTD Var1, 3

donde Var1 es la que se quiere mostrar y 2 es la posición del punto decimal.

PRINT

Lista de instrucciones

Indice