FAVG | Top

Standard Average (Promediado Estándar)
En conjunto con la instrucción FIFO puede calcular el promedio de los datos acumulados. Los argumentos para la instrucción son los mismos que se usan en la instrucción FIFO.
FIFO y FAVG se usan por separado. Cada vez que se ejecuta FIFO un nuevo dato es añadido al registro (y eliminado el mas viejo). Una vez que se han acumulado los datos necesarios en el registro se ejecuta FAVG. El resultado queda en el acumulador.

También produce una rotación de acumuladores.

Esta instrucción está a partir de el CP121 ROM 2.55, CP122 ROM 2.03 y CP124 ROM 1.00
Ejemplo de uso aquí.
FIFO
FILL
STDVT
Lista de instrucciones
Indice