CTU | Top

CTU Contador ascendente LD entrada de cuenta ;Quedará en e acumulador anterior LD entrada de desactivación ;Quedará en el acumulador actual CTU contador, preselección ST salida contador ;La salida del contador se refleja en el acumulador La operación Incrementar contador (CTU) empieza a contar hacia adelante a partir del valor actual cuando se produce un flanco positivo en la entrada de contaje. Si el valor actual de cuenta es mayor o igual al valor de preselección PV, se activa el bit de salida. El contador se inicializa (vuelve a cero) cuando se activa la entrada de desactivación. El contador se detiene al alcanzar el valor de 32767. El estado de la salida (Q) se refleja en el acumulador después de haber ejecutado la instrucción. La variable contador tiene el estado de cuenta. Puede leerse o usarse en comparaciones