LDN | Top

LDN Carga el acumulador con un dato negado. Este puede ser una variable digital, una analógica o una constante. También produce una rotación de acumuladores. LDN i0.0 ;Carga el acumulador con la entrada digital 0 negada LDN ai0 ;Carga el acumulador con la entrada analógica 0 negada LDN 5 ;Carga el acumulador con el valor -6 (-6 = NOT 5) Representación en Ladder LD LDN LDT LDX Lista de instrucciones Indice