ANDN | Top

ANDN Realiza un AND bit a bit entre el acumulador y una variable negada (digital o analógica) o constante. El resultado queda en el acumulador ANDN i0.2 ;Hace un AND entre el bit 0 del acumulador y el bit 2 negado de la entrada digital 0 ANDN i0 ;Hace un AND entre todos los bits negados de la entrada 0 y los del acumulador. Representación de ANDN en Ladder AND ANDN NAND ANDP ANDT ORN Lista de instrucciones Indice