3. Módulos de expansión | << REGRESAR

> Módulos compatibles con el PLC con CPU 306. (soporta 4 módulos de expansión máximo)

> Código | Descripción
> Módulos Digitales
> K321-08DX | 8 Entradas Digitales de 24 Vcc
> K321-16DX | 16 Entradas Digitales de 24 Vcc
> K322-08DT | 8 Salidas Digitales de 24 Vcc
> K322-16DT | 16 Salidas Digitales de 24 Vcc
> K322-08XR | 8 Salidas Digitales por rele
> K322-16XR | 16 Salidas Digitales por rele
> K323-08DTX | 8 Entradas/Salidas Digitales de 24 Vcc
> K323-08DT | 4 Entradas de 24 Vcc y 4 Salidas de 24 Vcc
> K323-08DR | 4 Entradas de 24 Vcc y 4 Salidas por rele
> K323-16DT | 8 Entradas de 24 Vcc y 8 Salidas de 24 Vcc
> K323-16DR | 8 Entradas de 24 Vcc y 8 Salidas por rele
> Módulos Analógicos
> K331-04IV | 4 Entradas analógicas de 4-20mA/0-20mA/1 a 5V/-10V a +10V
> K331-04TC | 4 Entradas analógicas de Termocupla tipo J / K ext. / int. comp.
> K331-04RD | 4 Entradas analógicas Pt100/Cu50, 2/3-cables
> K331-04NT | 4 Entradas analógicas, NTC thermistor, 2-cables
> K332-02IV | 2 Salidas analógicas, 4-20mA / 0-20mA / 1 a 5V / -10 a +10V