5. Salvar Datos | << REGRESAR

> En el PLC KDN-K3, existen dos maneras de guarda datos, una de forma temporal y otra permanente.
> - Permanente: Los datos se almacenan en un a memoria del tipo FRAM, la misma asegura la informacion de manera permanente, el manejo de la misma se detalla a continuacion

> 5.1 FRAM

> Las variables a salvar deben estar dentro de estos rangos.

> | CPU304 | CPU306
> Total de memoria a salvar | 128 bytes | 255 bytes
> Rango de direcciones | VB1648~VB1775 | VB3648~VB3902

> Ejemplos:

> 5.2 Super Capacitor

> - Temporal: Los datos son retenidos por 72 horas gracias a un Super Capacitor. En la solapa ‘Retentive Range’, dentro de los seteos de Hardware, se pedran seleccionar los registros a retener.